Text for specification

Description
terminal de conexão, conexão lateral
6 - 25 mm²
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2020

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	80 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV
tensão máxima IEC AC:	690 V
tensão máxima IEC DC:	1000 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31103000