Text for specification

Description
suporte para aparelhos de barramento 1 polo
1 trilho de montagem fixo
18 x 160, sem conexão elétrica
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32631000