Text for specification

Description
transformador de corrente 100 A / 5 A, com declaração de conformidade
1,5 VA / classe 0,5
tamanho 00
185Power

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	5,0 W

Material properties
Material: polyamide
temperature-resistant up to 120 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33750000