Text for specification

Description
transformador de corrente 500 A / 5 A, com declaração de conformidade
1,5 VA / classe 0,5
Accessories

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	4,2 W

Material properties
temperature-resistant up to 125 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
37211000A