Text for specification

Description
suporte de barramento 3 fases + N + E
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2020

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

short-circuit capacity :
Ipk = min. 35 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01138000