Text for specification

Description
barramento em perfil duplo T 500 mm²
comprimento 2,40 m, nu
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	160,0 W

diagram current capacity (IEC) 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01250000