Text for specification

Description
CRITO®30Compact
Placa terminal de conexão, 3 polos
6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	175 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

corrente nominal (UL):	175 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
current capacity (IEC) max.:	300 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	40,5 kA

Miscellaneous 
Terminals can be removed for connection of uncut conductors

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01401000