Text for specification

Description
CRITO®30Compact
conjunto de conexão, 3 polos L1 + L2 + L3
10 - 120 mm²
30Compact 3P
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	250 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	35,4 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01426000