Text for specification

Description
isolador
com rosca fêmea em ambos os lados, largura nos planos 40
M8 x 40
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	2000 V
Tensão de medição (IEC) DC:	2000 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
05783000