Text for specification

Description
isolador
com rosca fêmea em ambos os lados, largura nos planos 40
M10 x 60
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	3000 V
Tensão de medição (IEC) DC:	3000 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
05789000