Text for specification

Description
isolador
com rosca fêmea e parafuso roscado, largura nos planos 30
M6 x 30
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	1500 V
Tensão de medição (IEC) DC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
05800000