Text for specification

Description
kit de conexão 1600 A (3-polos)
130 mm, conexão curvada flexível
60Classic
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	42,7 W
current capacity (IEC) max.:	1.600 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
30473000