Text for specification

Description
cobertura de seção de barramentos
700 x 195
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data

Material properties
Cover:
	temperaturbeständig bis 70°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01025000