Text for specification

Description
cobertura de barramentos
para barramento de 12 - 30 x 10, 1 m de comprimento
cobertura com proteção contra toque
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185Power
185mm-System
centre feed unit

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data

Material properties
thermoplastic with high shape permanence to heat,
temperature stability maximum 100 °C
self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01245000