Text for specification

Description
cobertura para acabamento, 2 partes
para NH-LTS tamanho 2
tamanho 2
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33316000