Text for specification

Description
barramento tipo pente, 3 polos, para 2 chaves seccionadoras de fusível NH
35 mm²
Accessories

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	7,9 W

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33906000