Text for specification

Description
CRITO®
terminal de conexão para barramento PE/N
35 mm²
adequado para barramentos PE e N 01126 - 01130
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	400 V
tensão máxima IEC AC:	500 V

pontos terminais
1.5 - 25mm² flexible with wire-end ferrule
1.5 - 10mm² solid round 
only for maximum tightening torque:
16mm² stranded round

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01114000