Text for specification

Description
perfil de cobertura
parte superior/inferior, 1,10 m de comprimento, para suportes 01136 ou 01137
3 x 109 x 1100
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approvals
CSA, UL

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01555000