Text for specification

Description
bloqueio de conexão com terminal de pinças
para conexão por parafuso M10 ou M12
para cabos de Cu e Al 120 - 300 mm²
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	600 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

Miscellaneous 
terminal embraces the cable
tightening torque is given at the terminal
rated cross-section is given at the connection latch     

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01890000