Text for specification

Description
terminal de conexão
2x 95 - 240 mm²

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	750 A
current capacity (IEC) max.:	750 A

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
23930000AD