Text for specification - draft 

Description
cobertura do compartimento de conexão, anexável em cima / embaixo
para proteção de todos os terminais de um lado da chave, fumê
für 3P, 3P+N, 4P

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
23961000AD