Text for specification

Description
MIEZ
Power analyser for front panel installation
Measurement of current, voltage, power, energy and derived values
Analysis and monitoring of voltage and power quality

Standards
EN 61010-1:2011 + A1
EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	24 V
Tensão de medição (IEC) DC:	24 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W
tensão máxima IEC AC:	50 V
tensão máxima IEC DC:	75 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
37010000A