Text for specification

Description
módulo PE/N
fixável ao adaptador para barramentos em ambos os lados
18 x 242
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1,4 W

Tensão nominal de isolamento:	690 V

Connecting terminals 16 mm² top and bottom

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32146000