Text for specification

Описание 
Комплект для разделения фаз для UL, 3-полюсный
Для продольных соединительных клемм 01141, 01145, 01274
145 mm
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01361000