Text for specification

Описание 
Крышка, с задней защитой от прикосновения
Для соединительных модулей 185Power
Для использования с CrossLink®185 защитой от прикосновения
185Power

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Сертификация
UL

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01437000A