Text for specification

Описание 
D-предохранитель 25 A
500 V, gG
E 27
Accessories

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	25 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	500 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	500 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	3,9 Вт

номинальная разрывная способность AC:	50 кА
номинальная разрывная способность DC:	8 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01676000