Text for specification

Описание 
NH предохранитель 35 A
690 V, gG
типоразмер 000
Accessories

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	35 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	250 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	3,0 Вт

номинальная разрывная способность AC:	80 кА
номинальная разрывная способность DC:	80 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03914000A