Text for specification

Описание 
Предохранитель 10 A
600 V AC, fast acting
Class J, 21x57
Accessories

Стандарты

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	10 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

SCCR: 200 kA AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31323100A