Text for specification

Описание 
Предохранитель 4 A
600 V AC, time delay
Class J, 21x57
Accessories

Стандарты

Сертификация
UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	4 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	300 В

SCCR: 100 kA DC, 300 kA AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31345100