Text for specification

Описание 
Предохранитель 15 A
600 V AC, time delay
Class J, 21x57
Accessories

Стандарты

Сертификация
UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	15 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	400 В

SCCR:	200 кА

SCCR: DC 100 kA 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31355000