Text for specification

Описание 
IP20 защитная крышка (передняя)
вкл. 3 верхние крышки
Ширина 300 мм
185Power

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94,
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Cover:
	temperature stability 125°C,
	fire behaviour UL 94 HB,
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32706000A