Text for specification

Описание 
провод AWG 14 (2,5 мм²), длина 190 мм

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
UL

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,1 Вт

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32918000A