Text for specification

Описание 
провода AWG 8 (10 мм²), длина 190 мм

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,4 Вт

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32936000A