Text for specification

Описание 
Монтажный комплект с тремя болтами
Для соединения с перфорированной шиной, включает направляющую
Типоразмер 1 - 3

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33650000A