Text for specification

Описание 
Гибкая медная изолированная шина, луженая
10x 24 x 1
727 A, длина 2 м
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	727 A

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	92,8 Вт

Miscellaneous 
Tin-plated Cu bars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effectively protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01076000