Text for specification

Описание 
Защитный профиль 
Сверху / снизу, длина 1,1 м, для держателей 01136 или 01137
3 x 109 x 1100
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01555000