Text for specification

Описание 
Шина 120 x 10
Длина 2,40 m, луженая
185Power
185mm-System

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	174,0 Вт

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01767000