Text for specification

Описание 
Предохранитель 175 A
600 V AC, time delay
Class J, 41x146
Accessories

Стандарты

Сертификация
UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	175 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	400 В

SCCR:	200 кА

SCCR: DC 100 kA 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03235000