Text for specification

Описание 
Изолятор
С резьбовым отверстием и с болтом, размер ключа 30
M6 x 30
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	1500 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	1500 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
05800000