Text for specification

Описание 
подсоединительная клемма
2x 95 - 240 mm²

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	750 A
токовая нагрузка (IEC) макс.:	750 A

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
23930000AD