Text for specification

Описание 
провод AWG 6 (16 мм²), длина 210 мм

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,4 Вт

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32900000A