Text for specification

Описание 
Шинодержатель, 3-полюсный, центральный
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
35001000