Text for specification

Описание 
Трансформатор тока 250 A / 5 A, с деклар. соответствия
1,5 ВА / class 0,5
Accessories

Стандарты
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,2 Вт

Свойства материала
temperature-resistant up to 125 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
37209000A