Text for specification

Описание 
Защитный профиль
Перфорированный
17 x 86 x 2400
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Свойства материала
Cover:
	temperature stability 70°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94

Miscellaneous 
To safeguard against touching the busbars from above and below.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01030000