Text for specification

Описание 
Защитный профиль для шин
Для шины 12 - 30 x 10, длина 1 м
Защитный профиль для шин
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185Power
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные

Свойства материала
thermoplastic with high shape permanence to heat,
temperature stability maximum 100 °C
self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01245000