Text for specification

Описание 
Принадлежность для адаптера 25 A
Основание шинного адаптера
30Compact 3P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	25 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В
номинальное напряжение (UL) AC:	500 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	500 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36206000A