Text for specification

Описание 
CRITO®30Compact
Подсоединительная клеммная платформа, 3-полюсная
6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
30Compact 3P

Стандарты
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	175 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	175 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
токовая нагрузка (IEC) макс.:	300 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	40,5 кА

Miscellaneous 
Terminals can be removed for connection of uncut conductors

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01401000