Text for specification

Описание 
Защитная крышка для продольных соединителей
3-полюсный, передняя и задняя установка, длина крышки 165 мм
Устанавливается на 2 шинодержателя 01430 с расстоянием 150 мм
185Power

Стандарты
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01416000A