Text for specification

Описание 
Шина 12 x 10
Длина 3,00 m, луженая
30Compact 3P
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	64,0 Вт

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01648000