Text for specification

Описание 
Цилиндрический предохранитель 30 A
690 V, gR
10 x 38
Accessories

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-4:2009 + A1:2012 + A2: 2019

Сертификация
IEC (CB), UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	30 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (UL) AC:	700 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	8,2 Вт

номинальная разрывная способность AC:	200 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31214000